testtextdatei
PenCol=LCD_White; strcpy(PenCol_s,"Weiss");
if (b_Modus==2) {
	//16bit IO Expander Setup...alle Pins: 255->In / 0->Out
	I2C_Send(32, IO16_DirA, 0); //Direction Port A: alle Outs
	LED2_On();
}
asxwbth837 bt9ow4z5bet
wwsb54egv9hb0u
w5b4zesvnzu4